Anexo I: Propuesta Técnica para la confección de Tapabocas

El Tapabocas será confeccionado por 3 (tres) capas de tela.

Paso 1: hacer los cortes en la tela. 2 tiras de 80 cm x 2,5cm (para las tiras), 2 capas de 17,5 cm x 20 cm y 1 capa de 24 cm x 20cm (para el barbijo). Por metro lineal de tela, de 1,5 de ancho deben cortarse 8 tapabocas dispuestos de la manera siguiente.



Paso 2: encimar las capas colocando la más grande debajo dejando que sobresalga la friselina arriba y abajo.

Paso 3: hacer los dobladillos de ambos lados.

Paso 4: hacer tres pliegues de ambos laterales de 1,5 cm, cada uno con dirección hacia abajo. La función del pliegue es permitir la extensión de la barbilla.

Paso 5: colocar las tiras en los laterales cosiéndolos desde el medio.

VIDEO TUTORIAL (tener en cuenta que no se colocara el nepaco que comentan en el video)

<https://www.youtube.com/watch?v=mUf0V-bi9Vo&feature=youtu.be>